Bug1：下位机得先开机发出信息，开机顺序不对就会报错（通常每个套接字地址只允许使用

一次）。

Bug2：接收到的信息时ASCII码，要用16进制；

Bug3：没有对信息解码为文字提示；

Bug4：和其他网络调试助手不能同时使用；

Bug5：需要在软件运行启动后立即开启网络监听；

Bug6：5秒你没有接收到信息就提示无接收信息；（超时不用断开，只是提示无连接，下位

机随时准备给上位机发送信息，上位机随时接收，上位机发送的消息无应答时需要提

示“无应答”）