#### 软件要求

1. 通道配置和故障参数按照《故障指示与判断机理》中的默认通道和参数配置，如有修改需提示。
2. 分清除数据、暂停/开始采集、开始/停止离线回传数据、开始/停止实时回传数据、获取通道配置、获取故障配置功能、设置设备ID、读取设备ID、设置传感器量程。
3. 可根据《故障指示与判断机理》对实时数据/离线数据分析，提示报警。
4. 保存数据、导出曲线图、放大缩小曲线图。